**【快速应用安装指南】**

**感谢您购买友基产品，我们将竭力让您体验更多精彩！**

**We are always willing to keep your life colorful!**

1. **重要说明**

1）安装前请退出所有杀毒软件、防火墙或其他安全类软件，避免因程序冲突导致安装失败；

1. 如果您的电脑曾经安装过其他的绘画板或手绘屏驱动，请您务必先卸载之前的驱动，重启电脑后安装；

3）请您务必先将数位屏连接上电脑，须确保将数位屏通过【Hdmi视频连接线（或VGA视频连接线）】和【USB数据连接线】2根线都同时连接上电脑，再开始安装驱动。

1. **驱动程序安装**

将驱动光盘放入电脑CD/DVD光驱后，按提示安装驱动。

如果电脑没有显示自动安装菜单，请直接双击打开光盘，运行“Setup.exe”或“后缀为mpkg的文件”进行安装。如电脑不带光驱，请前往<http://ugee.com.cn/Support/>找到数位屏型号下载对应的驱动和应用程序。

**注：**在官网下载的文件是压缩包，需要解压后再进行安装。

1. **驱动安装成功**

安装完驱动以后，请将手绘屏连接上电脑端。

1. **Windows系统**

在桌面右下角任务栏出现驱动图标，说明驱动已安装成功。

1. **Mac系统**

打开Finder程序，进入【应用程序】-->【penTabletSetting】打开【TabletSetting】程序说明驱动已安装成功。

1. **开始使用数位屏**

现在，您可以开始使用手绘屏，立即开始您的数字艺术之路吧！

**注：**部分有源压感笔可能由于长时间存放等原因导致电量流失，建议在使用前先充电。

1. **联系资料**

UGEE友基

广州市友基计算机科技有限公司

Guangzhou Ugee Computer Technology Co.,Ltd.

地址：中国广州市天河区石牌西路119号天晟明苑A2211；

服务热线：400-609-2889；

邮编：510630；

售后邮箱：service@ugee.com.cn；

网址：[www.ugee.com.cn](http://www.ugee.com.cn)。